用户名：root
密  码：root

cat /proc/mtd&&dd if=/dev/mtd0 of=/tmp/ALL_backup.bin

这个命令是备份编程器固件非常重要

然后用winSCP这个软件保存tmp目录里的ALL_backup.bin到电脑.
文件大小16M 认真看一下

关于winSCP打开目录里没有文件的情况
用浏览器地址栏输入  
ftp://192.168.31.1/tmp/  
下载ALL_backup.bin文件到电脑保存好

上传文件方法
在计算机地址栏输入
ftp://192.168.31.1/tmp/
复制breed.bin到目录里

winSCP可以用就用winSCP上传breed.bin到tmp目录

验证breed.bin的MD5数值
md5sum /tmp/breed.bin

查看数值是不是和下面对应
24e62762809c15ba3872e610a37451a3
如果不对停止下面操作
重新下载文件然后继续

下面是刷breed命令
mtd write /tmp/breed.bin Bootloader
这个速度非常快几秒钟完事

输入最后一条命令前再检查一下breed是不是正确，确认无误后重启路由器。
刷错breed变砖了就要用编程器刷入备份的ALL_backup.bin固件了
编程器加编程器夹子可以救回你的路由器
重启路由器
reboot

然后浏览器输入192.168.1.1就可以进入breed了
进入breed。先备份一下编程器固件和eeprom这个是非常重要的。后面刷其他固件用得到

以后要进入breed的方法是
路由器断电  按住复位键不放 路由器通电 等5到10秒钟  松开复位键  浏览器输入192.168.1.1

至于固件要自己去找
