刷机大概步骤就是
开路由器ssh，然后备份编程器固件到电脑，再上传breed到路由器，刷breed，重启路由器，进入breed备份固件，刷第三方固件


路由器先恢复一下出厂设置，设置好密码12345678
必须

系统开启Telnet服务客户端，不会自己百度
或者用putty连接路由器

准备好要刷的第三方固件，自己去找，我不提供固件。

这个里面的是R4A用的breed。其他型号的路由器自己找对应的breed。
breed官网地址
https://breed.hackpascal.net/

刷机按照顺序打开
1.V2开Telnet.bat（V2版）
1.V1开Telnet.bat(V1版)
2.连接路由器.bat
3.命令.txt
4.保存备份文件.bat

Breed刷完后路由器重启浏览器输入192.168.1.1进入breed。先备份一下编程器固件和eeprom这个是非常重要的
然后再刷机
以后再进入breed的方法是  
路由器断电，长按复位键，再通电复位键要按紧不要松，等10秒左右，松开复位键，浏览器输入192.168.1.1
